**Tên sản phẩm: BÌNH CHỮA CHÁY PIN ĐIỆN- ELEPHANT 114 (EP-01 INOX)**

**CÔNG DỤNG**: Chữa cháy cho đám cháy loại A (chất rắn gỗ, vải, rèm..)

 Chữa cháy cho đám cháy loại B (chất lỏng xăng, heptan,.,)

 Chữa cháy cho đám cháy điện

 Chữa cháy cho đám cháy Pin Lithium

**Dung tích : 1 lít**

**Mã sản phẩm EP-01 INOX**

**Tags:**

**Sản xuất tại: Công ty TNHH MTV Thanh Bình- BCA, T30, Khu Công nghiệp an ninh, số 17 Phạm Hùng, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh**

**PHÙ HỢP SỬ DỤNG:**

Gia đình, bếp ăn, khu vực tiếp xúc gần lửa, văn phòng, xưởng sản xuất, phương tiện vận chuyển như ô tô, ….

**THÂN BÌNH:**

Vỏ inox ( làm bằng thép SUS304 không gỉ)

**VAN VÀ ĐỒNG HỒ ÁP KẾ**

Chất liệu chính là đồng thau chống ăn mòn, đồng hồ áp kế sản xuất theo tiêu chuẩn GB4351-2023, inox 304 (chất liệu kim và lò xo)

**HÓA CHẤT DẬP CHÁY**

Dung dịch chữa cháy là dung dịch gốc nước (Wetting Agent) không màu, không mùi, không độc hại, thân thiện với môi trường và các thành phần chữa cháy đang lưu hành có tính năng dập lửa vượt trội hơn các sản phẩm dập Pin lithium khác, và áp dụng dập lửa cho tất cả các đám cháy dạng A, B và K (dầu mỡ). Đặc biệt, dung dịch này có tác dụng tránh hư hại thiết bị một cách tối đa*.*

**TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM ÁP DỤNG**

TCVN 7026: 2013 ; TCVN 13457-1:2022; TCCS 16:2024/TB-BCA

**THỜI HẠN SỬ DỤNG**

Thời hạn sử dụng là 05 năm kể từ ngày sản xuất nếu như việc lưu trữ và bảo quản tuân thủ theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.

**KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM:**

Có tem chứng nhận xuất xưởng (Tra cứu thông tin tại mã QR trên tem)

Tem kiểm định Cục cảnh sát PCCC và CNCH (Tra cứu thông tin tại mã QR trên tem)